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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


RN 96/12  СРЕДСТВО ПРОТИВ СТЕКАНИЯ.
ОПИСАНИЕ
СРЕДСТВО ПРОТИВ СТЕКАНИЯ – это смесь аддитивов и органических растворителей. 
НАЗНАЧЕНИЕ
СРЕДСТВО ПРОТИВ СТЕКАНИЯ предназначается для повышения тиксотропности полиуретановых и акриловых лаков и эмалей, облегчает процесс окраски и обеспечивает более высокую толщину покрытия. 
ПОДГОТОВКА 

СМЕСИ
В лак или эмаль, готовые к нанесению, добавляется не более 1%  

RN 96/12 СРЕДСТВА ПРОТИВ СТЕКАНИЯ. 

После добавления средства смесь тщательно перемешивается!

СРОК ХРАНЕНИЯ
12 месяцев от даты выпуска при условии хранения в оригинально закрытой заводской таре.  
Техническая информация является результатом нашего нынешнего опыта. Покупателям рекомендуем испытать соответствие нашего изделия для своих потребностей. Мы сохраняем за собой право на возможные изменения, не уведомляя об этом заранее покупателей. 
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